**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest naprawa i konserwacja grodzeń ASF na terenie leśnictw: Wilanów, Stare Drzewce, Dryżyna, Mały Bór, Papiernia, Krzyżowiec oraz Niechłód, położonym administracyjnie na terenie Nadleśnictwa Włoszakowice**

podzielona na:

- Część I – „Naprawa i konserwacja grodzeń ASF na terenie leśnictw: Wilanów, Stare Drzewce oraz Dryżyna”

- Część  II – „Naprawa i konserwacja grodzeń ASF na terenie leśnictw: Mały Bór, Papiernia, Krzyżowiec oraz Niechłód”

W ramach w/w przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje dla każdej części następujące czynności:

- pobranie, dowiezienie z miejsca składowania znajdującego się na terenie administracyjnym Nadleśnictwa i doniesienie materiałów powierzonych przez Zamawiającego niezbędnych do wykonania zadania na odległość do **25 km**;

- ponowne naciągnięcie siatki i jej przymocowanie lub wymiana na inną, w tym również pochodzącą z odzysku (siatkę należy pobrać z miejsca wskazanego przez Zamawiającego znajdującego się na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Włoszakowice). Zużytą siatkę nie nadającą się do dalszego użytkowania należy przewieźć na maksymalną odległość do **25 km**.;

- poprawę osadzenia i ponowne ustabilizowanie słupków istniejących, w przypadku ich znaczące pochylenia, gdy nie zachodzi konieczność ich wymiany;

- wymianę słupków i/lub żerdzi na nowe;

-usunięcie starych słupków i/lub żerdzi oraz ewentualne ułożenie ich w stosy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w maksymalnej odległości do **10 km.** Zamawiający dopuszcza wkopanie nowego słupka z pozostawieniem istniejącego jeżeli nie wpłynie to negatywnie na jakość ogrodzenia;

- przygotowanie słupków do naprawy grodzeń (opalanie lub korowanie w przypadku słupków sosnowych);

-zlikwidowanie dziur w siatce poprzez ich zaplecenie drutem;

-usunięcie z ogrodzenia przerastającej je roślinności (w zakresie wymagań konserwacji)

-obniżenie wysokości siatki poprzez zagięcie jej górnej części (tak, aby wysokość wynosiła min**. 120 – 140 cm** w sposób umożliwiający jej łatwe odzyskanie. Siatka powinna być zagięta, a nie całkowicie załamana. Zagięta część siatki powinna zostać przymocowana do grodzenia w sposób uniemożliwiający jej powrót do poprzedniej wysokości, jednocześnie bezpieczny dla zwierzyny